特　記　仕　様　書

多治見市建設水道部上下水道施設課

工事番号　　施下改　第　4　号

工事名　　笠原下水処理場汚泥脱水機改良工事

施工場所　　多治見市笠原町4614番地の1地内

工事内容

改良機器

笠原下水処理場汚泥脱水機

遠心分離機 1台

型式　 PMX400（巴工業製）

能力　 7㎥/h

主機出力　　 15kw×400V×60Hz

差速機出力 5.5kw×400V×60Hz

　　操作盤用クーラー 1台

　　　型式 ENC-GR1010EX-eco同等品

　 （既設：ENC-900EX）

　　　電動機 単相100V×60Hz

　　汚泥付着防止シート 1式

　　　型式 Z-1ライナー

　　　材質 複合シート

（超高分子量ポリエチレン + ゴム）

工事内容

遠心分離機取替 1式

　Vベルト他消耗部品の取替を含む

操作盤クーラー取替 1式

汚泥付着防止シート取替 1式

試運転調整 1式

付帯工事 1式

適応範囲

この仕様書は、本工事に適用する。

本仕様書に定める事項以外は下記による。

1. 日本下水道事業団機械設備工事必携（最新版）
2. 日本下水道事業団機械設備標準仕様書（最新版）
3. 日本下水道事業団機械設備工事一般仕様書（最新版）
4. 公害防止条例、消防法、建築基準法、県条例等、関係法令等を適用すること。

その他

* 本工事は既存施設の運用に支障のない様に十分留意するとともに、既存施設の一時的な停止などを行う場合は監督員と協議の上、運転停止ができるだけ短時間となるよう配慮すること。
* 本仕様書に記載のない事項でも工事を施工する上で当然必要となる軽微な補修及び改修についても本工事において施行すること。
* 既設の遠心脱水機は再使用可能な状態に清掃・養生し監督員の指示する場所に保管すること。
* 契約書・特記仕様書の定めにない事項については、発注者と協議すること。

工事実績データ作成、登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づく、入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜、登録期間に登録申請しなければならない。

また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなくてはならない。なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は変更時の提出を省略できるものとする。

環境への配慮

1. 本工事においての発生した廃棄物については産廃処分・リサイクル等、発生品に応じて適正に処分すること。
2. 必要な消耗品等の購入については、パッケージなどの少ないもの、リサイクルの容易なものを優先する。
3. 文房具、その他消耗品についても再生品を優先利用するなど、グリーン購入に努めること。
4. 不必要なアイドリングはストップし環境に配慮すること。

妨害又は不当要求に対する通報義務

1. 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。
2. 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。