特記仕様書

１　事業目的

　本事業は、災害用トイレ及びトイレ用テントを購入し、マンホールトイレ接続下水管を整備する２施設（バロー文化ホール、笠原交流センター）に配備することを目的とする。

２　事業番号及び事業名称

　事業番号及び事業名称は、次の各号に定めるところによる。

（1）事業番号　多危管購　第３号

（2）事業名称　災害用トイレ等購入事業

３　納入期限及び納入場所

　納入期限及び納入場所は、次の各号に定めるところによる。

（1）納入期限　令和８年３月31日

（2）納入場所　多治見市十九田町２丁目バロー文化ホールほか１箇所

４　納入物件

(1) マンホールトイレ用簡易組立式トイレ（一般・兼用型）　14基

　以下に記載する仕様及び要件を満たす物件を納入すること。

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 仕様及び要件 |
| 種類 | マンホールトイレ用簡易組立式トイレ |
| 寸法（収納時） | 約950mm×850mm×H295mm |
| 寸法（組立時） | 約1500mm×1500mm×H2200mm |
| 重量（収納時） | 約30㎏ |
| 形状 | テント型 |
| 材質 | 台座：アルミ、スチール、ポリプロピレン  テント：ポリエステル600D、スチールベルト、アルミフレーム |
| 鍵（防犯対応） | 引き込み式簡易施錠 |
| セット内容 | プレート一体型手摺り、台座、専用テント、テント用アンカー、  携帯トイレ用受けパック、プレートアンカー、張り綱、ターポリン製便槽、ターポリン製シューター、テント用収納袋カバー付きペーパーホルダー、男女表示板、取扱説明書、砂袋用アンカー |
| 参考品番 | ㈱ニード：トリプルエース　AAA-1.5 |

(2) マンホールトイレ用簡易組立式トイレ（車椅子対応型）　２基

　以下に記載する仕様及び要件を満たす物件を納入すること。

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 仕様及び要件 |
| 種類 | マンホールトイレ用簡易組立式トイレ |
| 寸法（収納時） | 約1020mm×980mm×H375mm |
| 寸法（組立時） | 約1800mm×1800mm×H2200mm |
| 重量（収納時） | 約42㎏ |
| 形状 | テント型 |
| 材質 | 台座：アルミ、スチール、ポリプロピレン  テント：ポリエステル600D、スチールベルト、アルミフレーム  　　　　アルミフレーム |
| 鍵（防犯対応） | アルミフレームによる引っかけ施錠 |
| セット内容 | プレート一体型手摺り、台座、専用テント、テント用アンカー、  携帯トイレ用受けパック、プレートアンカー、張り綱、ターポリン製便槽、ターポリン製シューター、テント用収納袋カバー付きペーパーホルダー、男女表示板、取扱説明書、砂袋用アンカー |
| 参考品番 | ㈱ニード：トリプルエース　AAA-1.8 |

（3）凝固・衛生袋セット　20箱

　　以下に記載する仕様及び要件を満たす物件を納入すること。

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 仕様及び要件 |
| セット内容 | ①汚物処理袋（黒）１枚、②凝固シート１枚、③凝固剤（30ｇアルミパック入り）１包  ①、②、③が100セットで１箱 |
| 規格 | 既設の和・洋式トイレ、災害用簡易トイレに装着使用できること  大・小便ともに共通で使い切りの個装タイプであること、使用後速やかに汚物を凝固させること、廃棄時は焼却処理が可能であること  ①汚物処理袋  ポリエチレン製の袋で黒色とし、一般の便器（和洋式）、簡易トイレの取り付けが可能で、外部と遮断できるものとする、  ②凝固シート  材は質片面不織布からなる抗菌性ポリマーシートとし、ポリエチレンシートポリマーシート、不織布の3層構造、凝固、消臭、抗菌（殺菌）効果を発揮すること  凝固剤とシートとの併用で、緊急時大小便あわせて5～8回使用が可能。（１回300ccとして計算）  ③凝固剤  内容量30ｇ以上でアルミパック入りとする |
| 参考品番 | ㈱ニードN-100 |

５　搬入

　納入物件の搬入に関し、以下に記載する事項に留意すること。

・搬入時において納入物件及び建築物に損傷を与えないよう留意すること。

・検収完了までの納入物件管理は、受注者の責任とする。

・搬入日時等について発注者と調整し、その監督を受けること。

・納入物件の設置場所等は発注者の指示に従うこと。

６　検収

　納入物件の検収は、以下のとおり行う。

・検収は、発注者と受注者双方の立会いのもとで行うものとする。

　・納入物件に不備ある場合は、直ちに補修又は取替えを行い、再検収を受けること。

７　留意事項

　受注者は、次の環境配慮行動に努めるものとする。

・業務周辺環境の清掃及び美化に努めること。

・排出された廃棄物は適正に処理すること。

・エコマーク商品など環境に配慮した商品を積極的に使用すること。

・その他発注者が指示する環境配慮事項に従うこと。

８　保証

・通常の使用にて発生した不良（破損、歪み、傷等）に関しては無償でこれを修理し、又は交換すること。ただし、発注者の取扱いの不注意及び過酷な使用が原因で発生したと判断される不良等は保証の範囲外とする。

９　妨害又は不当要求に対する通報義務

　・受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

・受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

10　その他

　この仕様書に記載なき事項は、発注者及び受注者が双方協議して処理する。

以上