様式39

級火薬庫定期自主検査結果表（　　号庫～　　号庫）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬庫の付近にある  保安物件の名称 | | | 当該保安物件から最短  距離にある火薬庫 | 保安距離及び当該保  安物件までの距離 | 土堤高5／4又は  事業用施設の別 | 判定 |
| 第１種 |  | | 号庫・　 　 トン | ｍ・ 　　 ｍ |  | 適・否 |
| 第２種 |  | | 号庫・　　　トン | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
| 第３種 |  | | 号庫・ トン | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
| 第４種 |  | | 号庫・　　　トン | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
| 検　査　項　目 | | 検　 　査 　　内　 　容 | | | 補正・補修事項 | 判定 |
| 位　　　　　置 | | 湿地ではないか。 | | |  | 適・否 |
| 構　　　　　造 | | 基準は維持され、排水は良いか。 | | |  | 適・否 |
| 壁 | | 構造、厚さの基準は維持されているか。 | | |  | 適・否 |
| 入口の二重扉 | | 耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。 | | |  | 適・否 |
| 盗難防止措置 | | 内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。 | | |  | 適・否 |
| 窓 | | 鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。 | | |  | 適・否 |
| 床下の通気孔 | | 金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。 | | |  | 適・否 |
| 内　　　　　面 | | 板張り、床面に鉄類は表われていないか。 | | |  | 適・否 |
| 天井･両妻の通気孔 | | 金網張りに腐食等の異常はないか。 | | |  | 適・否 |
| 屋　　　　　根 | | 不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。 | | |  | 適・否 |
| 避 雷 装 置 | | 別紙点検表のとおり。 | | |  |  |
| 土 堤 | | こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 | | |  | 適・否 |
| 防 火 用 空 地 | | 境界沿いに巾２ｍ以上確保されているか。 | | |  | 適・否 |
| 防 火 設 備 | | 貯水槽等の位置、数量は良いか。 | | |  | 適・否 |
| 警 戒 設 備 | | 境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。 | | |  | 適・否 |
| 警 鳴 装 置 | | 別紙点検表のとおり。 | | |  |  |
| 天 井 裏 | | 盗難防止の金網張りに異常はないか。 | | |  | 適・否 |
|  | |  | | |  |  |
| 庫内暖房設備 | |  | | |  | 有・無 |
| 庫内照明設備 | | 防爆式電燈、配線等に異常はないか。 | | |  | 適・否 |
| 外部点灯装置 | |  | | |  | 有・無 |
| 検査を指揮監督し  た保安責任者によ  る記名 | |  | | | | |