様式43

 煙火火薬庫定期自主検査結果表（　　号庫～ 号庫)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬庫の付近にある保安物件の名称 | 当 該 保 安 物 件 か ら最 短 距 離 の 火 薬 庫 | 保安距離及び当該保安物件までの距離 | 土堤高5／4又は事業用施設の別 |  判定 |
| 第１種 |  |  　　　号庫・　　 トン |  　 ｍ・ 　ｍ |  | 適・否 |
| 第２種 |  |  　 　号庫・　　 トン |  　ｍ・ 　ｍ |  | 適・否 |
| 第３種 |  |  　　　号庫・ トン |  　 ｍ・ 　 ｍ |  | 適・否 |
| 第４種 |  |  　　　号庫・　　 トン |  　 ｍ・ 　ｍ |  | 適・否 |
|  検　査　項　目 |  検　 　査 　　内　 　容 |  　補正・補修事項 |  判定 |
|  位　　　　 置 |  湿地ではないか。 |  | 適・否 |
|  構　　　 　造 |  基準は維持され、排水はよいか。 |  | 適・否 |
|  入口の二重扉 |  耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|  盗難防止措置 |  内扉と外扉に錠を取り付けてあるか。 |  | 適・否 |
|  壁 |  構造、厚さの基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|  床下の通気孔 |  金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。 |  | 適・否 |
|  内　 　　　面 |  板張り、床面に鉄類は表われていないか。 |  | 適・否 |
|  天井･両妻の換気孔 |  金網張りに腐食などの異常はないか。 |  | 適・否 |
|  屋 根 |  不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。 |  | 適・否 |
|  防 火 用 空 地 |  境界沿いに幅２ｍ以上確保されているか。 |  | 適・否 |
|  防　火　設　備 |  貯水槽等の位置、水量は良いか。 |  | 適・否 |
|  警　戒　設　備 |  境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。 |  | 適・否 |
|  土　 　　　堤 |  こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|  簡　易　土　堤 |  こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|  防　　爆　　壁 |  位置、構造、材質等の基準は維持されているか。 |  | 適・否 |
|  警 鳴 装 置 |  別紙点検表による。 |  |  |
|  庫内暖房設備 |  |  | 有・無 |
|  庫内照明設備 |  防爆式電燈、配線等に異常はないか。 |  | 適・否 |
| 検査を指揮監督した保安責任者による記名 |  　  　 |